CONFIG_IDF_TARGET="esp32s3"
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=y
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_ESP_TASK_WDT_EN=y
CONFIG_ESP_TASK_WDT_TIMEOUT_S=5
CONFIG_TWAI_ISR_IN_IRAM=y
CONFIG_UART_ISR_IN_IRAM=y
CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_DEFAULT=y
CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_NUM=0
CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_BAUDRATE=115200
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_INFO=y

# OTA — bd-3gwo: dual OTA partitions + rollback
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME="partitions.csv"
CONFIG_BOOTLOADER_APP_ROLLBACK_ENABLE=y
CONFIG_OTA_ALLOW_HTTP=y
CONFIG_ESP_HTTPS_OTA_ALLOW_HTTP=y
CONFIG_MBEDTLS_CERTIFICATE_BUNDLE=y
